/dts-v1/;

#include "AWM002-8M.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "AWM003", "ralink,rt5350-soc";
	model = "AsiaRF AWM003 EVB";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		tx {
			label = "awm003-evb:green:tx";
			gpios = <&gpio0 15 1>;
		};

		rx {
			label = "awm003-evb:green:rx";
			gpios = <&gpio0 16 1>;
		};

		wps {
			label = "awm003-evb:green:wps";
			gpios = <&gpio0 21 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset_wps {
			label = "reset_wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		mode {
			label = "mode";
			gpios = <&gpio0 20 1>;
			linux,code = <ABS_MT_WIDTH_MAJOR>;
		};
	};
};

&m25p80 {
	compatible = "jedec,spi-nor";
	linux,modalias = "m25p80", "mx25l6405d";
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};
