From 0ec09deb054c9cb37c444f2d40eccdba0ab0372f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Rafa=C5=82=20Mi=C5=82ecki?= <rafal@milecki.pl>
Date: Sat, 1 Oct 2016 13:57:59 +0200
Subject: [PATCH] ARM: BCM5301X: Specify USB controllers in DT

---

--- a/arch/arm/boot/dts/bcm5301x.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/bcm5301x.dtsi
@@ -248,8 +248,29 @@
 
 			#address-cells = <1>;
 			#size-cells = <1>;
+			ranges;
 
-			phys = <&usb2_phy>;
+			interrupt-parent = <&gic>;
+
+			ohci: ohci@21000 {
+				#usb-cells = <0>;
+
+				compatible = "generic-ohci";
+				reg = <0x00022000 0x1000>;
+				interrupts = <GIC_SPI 79 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
+			};
+
+			ehci: ehci@22000 {
+				#usb-cells = <0>;
+
+				compatible = "generic-ehci";
+				reg = <0x00021000 0x1000>;
+				interrupts = <GIC_SPI 79 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
+				phys = <&usb2_phy>;
+
+				#address-cells = <1>;
+				#size-cells = <0>;
+			};
 		};
 
 		usb3: usb3@23000 {
@@ -257,6 +278,20 @@
 
 			#address-cells = <1>;
 			#size-cells = <1>;
+			ranges;
+
+			interrupt-parent = <&gic>;
+
+			xhci: xhci@23000 {
+				#usb-cells = <0>;
+
+				compatible = "generic-xhci";
+				reg = <0x00023000 0x1000>;
+				interrupts = <GIC_SPI 80 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
+				usb3-fake-doorbell;
+				phys = <&usb3_phy>;
+				phy-names = "usb";
+			};
 		};
 
 		spi@29000 {
