--- a/arch/mips/pci/ifxmips_pcie.c
+++ b/arch/mips/pci/ifxmips_pcie.c
@@ -18,6 +18,9 @@
 #include <linux/pci_regs.h>
 #include <linux/module.h>
 
+#include <linux/of_gpio.h>
+#include <linux/of_platform.h>
+
 #include "ifxmips_pcie.h"
 #include "ifxmips_pcie_reg.h"
 
@@ -40,6 +43,7 @@
 static DEFINE_SPINLOCK(ifx_pcie_lock);
 
 u32 g_pcie_debug_flag = PCIE_MSG_ANY & (~PCIE_MSG_CFG);
+static int pcie_reset_gpio;
 
 static ifx_pcie_irq_t pcie_irqs[IFX_PCIE_CORE_NR] = {
     {
@@ -82,6 +86,22 @@ void ifx_pcie_debug(const char *fmt, ...
 	printk("%s", buf);
 }
 
+static inline void pcie_ep_gpio_rst_init(int pcie_port)
+{
+	gpio_direction_output(pcie_reset_gpio, 1);
+	gpio_set_value(pcie_reset_gpio, 1);
+}
+
+static inline void pcie_device_rst_assert(int pcie_port)
+{
+	gpio_set_value(pcie_reset_gpio, 0);
+}
+
+static inline void pcie_device_rst_deassert(int pcie_port)
+{
+	mdelay(100);
+	gpio_direction_output(pcie_reset_gpio, 1);
+}
 
 static inline int pcie_ltssm_enable(int pcie_port)
 {
@@ -1045,8 +1065,9 @@ pcie_rc_initialize(int pcie_port)
 	return 0;
 }
 
-static int __init ifx_pcie_bios_init(void)
+static int __init ifx_pcie_bios_probe(struct platform_device *pdev)
 {
+    struct device_node *node = pdev->dev.of_node;
     void __iomem *io_map_base;
     int pcie_port;
     int startup_port;
@@ -1055,7 +1076,17 @@ static int __init ifx_pcie_bios_init(voi
     pcie_ahb_pmu_setup();
 
     startup_port = IFX_PCIE_PORT0;
-    
+
+    pcie_reset_gpio = of_get_named_gpio(node, "gpio-reset", 0);
+    if (gpio_is_valid(pcie_reset_gpio)) {
+        int ret = devm_gpio_request(&pdev->dev, pcie_reset_gpio, "pcie-reset");
+        if (ret) {
+            dev_err(&pdev->dev, "failed to request gpio %d\n", pcie_reset_gpio);
+            return ret;
+        }
+        gpio_direction_output(pcie_reset_gpio, 1);
+    }
+
     for (pcie_port = startup_port; pcie_port < IFX_PCIE_CORE_NR; pcie_port++){
 	if (pcie_rc_initialize(pcie_port) == 0) {
 	    IFX_PCIE_PRINT(PCIE_MSG_INIT, "%s: ifx_pcie_cfg_base 0x%p\n", 
@@ -1083,6 +1114,30 @@ static int __init ifx_pcie_bios_init(voi
 
     return 0;
 }
+
+static const struct of_device_id ifxmips_pcie_match[] = {
+        { .compatible = "lantiq,pcie-xrx200" },
+        {},
+};
+MODULE_DEVICE_TABLE(of, ifxmips_pcie_match);
+
+static struct platform_driver ltq_pci_driver = {
+        .probe = ifx_pcie_bios_probe,
+        .driver = {
+                .name = "pcie-xrx200",
+                .owner = THIS_MODULE,
+                .of_match_table = ifxmips_pcie_match,
+        },
+};
+
+int __init ifx_pcie_bios_init(void)
+{
+        int ret = platform_driver_register(&ltq_pci_driver);
+        if (ret)
+                pr_info("pcie-xrx200: Error registering platform driver!");
+        return ret;
+}
+
 arch_initcall(ifx_pcie_bios_init);
 
 MODULE_LICENSE("GPL");
--- a/arch/mips/pci/ifxmips_pcie_vr9.h
+++ b/arch/mips/pci/ifxmips_pcie_vr9.h
@@ -22,8 +22,6 @@
 #include <linux/gpio.h>
 #include <lantiq_soc.h>
 
-#define IFX_PCIE_GPIO_RESET  494
-
 #define IFX_REG_R32    ltq_r32
 #define IFX_REG_W32    ltq_w32
 #define CONFIG_IFX_PCIE_HW_SWAP
@@ -53,21 +51,6 @@
 #define OUT			((volatile u32*)(IFX_GPIO + 0x0070))
 
 
-static inline void pcie_ep_gpio_rst_init(int pcie_port)
-{
-
-	gpio_request(IFX_PCIE_GPIO_RESET, "pcie-reset");
-	gpio_direction_output(IFX_PCIE_GPIO_RESET, 1);
-	gpio_set_value(IFX_PCIE_GPIO_RESET, 1);
-
-/*    ifx_gpio_pin_reserve(IFX_PCIE_GPIO_RESET, ifx_pcie_gpio_module_id);
-    ifx_gpio_output_set(IFX_PCIE_GPIO_RESET, ifx_pcie_gpio_module_id);
-    ifx_gpio_dir_out_set(IFX_PCIE_GPIO_RESET, ifx_pcie_gpio_module_id);
-    ifx_gpio_altsel0_clear(IFX_PCIE_GPIO_RESET, ifx_pcie_gpio_module_id);
-    ifx_gpio_altsel1_clear(IFX_PCIE_GPIO_RESET, ifx_pcie_gpio_module_id);
-    ifx_gpio_open_drain_set(IFX_PCIE_GPIO_RESET, ifx_pcie_gpio_module_id);*/
-}
-
 static inline void pcie_ahb_pmu_setup(void) 
 {
 	/* Enable AHB bus master/slave */
@@ -180,20 +163,6 @@ static inline void pcie_phy_rst_deassert
     IFX_REG_W32(reg, IFX_RCU_RST_REQ);
 }
 
-static inline void pcie_device_rst_assert(int pcie_port)
-{
-	gpio_set_value(IFX_PCIE_GPIO_RESET, 0);
-//    ifx_gpio_output_clear(IFX_PCIE_GPIO_RESET, ifx_pcie_gpio_module_id);
-}
-
-static inline void pcie_device_rst_deassert(int pcie_port)
-{
-    mdelay(100);
-	gpio_direction_output(IFX_PCIE_GPIO_RESET, 1);
-//    gpio_set_value(IFX_PCIE_GPIO_RESET, 1);
-    //ifx_gpio_output_set(IFX_PCIE_GPIO_RESET, ifx_pcie_gpio_module_id);
-}
-
 static inline void pcie_core_pmu_setup(int pcie_port)
 {
 	struct clk *clk;
