// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7628an_tplink_8m.dtsi"
#include <dt-bindings/leds/common.h>

/ {
	compatible = "tplink,tl-wr902ac-v4", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "TP-Link TL-WR902AC v4";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		button-reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		button-sw1 {
			label = "sw1";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_0>;
		};

		button-sw2 {
			label = "sw2";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_1>;
		};

		button-wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 41 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: led-0 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_POWER;
			gpios = <&gpio 46 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led-1 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_USB;
			gpios = <&gpio 43 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&ohci_port1>, <&ehci_port1>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		led-2 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			gpios = <&gpio 39 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led-3 {
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			function = LED_FUNCTION_WLAN;
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		led-4 {
			function = LED_FUNCTION_WPS;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&eeprom_factory_28000 {
	/* tl-wr902ac-v4 has different eeprom size '0x4da8' for MT7613 */
	reg = <0x28000 0x4da8>;
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
		nvmem-cells = <&eeprom_factory_28000>, <&macaddr_factory_f100 (-1)>;
		nvmem-cell-names = "eeprom", "mac-address";
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "i2c", "i2s", "p0led_an", "p2led_an", "p4led_an", "uart1", "wdt", "wled_an";
		function = "gpio";
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
	nvmem-cells = <&eeprom_factory_28000>, <&macaddr_factory_f100 0>;
	nvmem-cell-names = "eeprom", "mac-address";
};
