// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later

#include <dt-bindings/leds/common.h>

#include "bcm6368.dtsi"

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_power_green;
		led-failsafe = &led_power_red;
		led-running = &led_power_green;
		led-upgrade = &led_power_green;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <100>;

		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 35 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led@2 {
			label = "green:dsl";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led@4 {
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led@5 {
			function = LED_FUNCTION_WAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led@11 {
			function = LED_FUNCTION_WPS;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led@13 {
			/* Front USB port */
			label = "green:usb2";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led@14 {
			/* Back USB port */
			label = "green:usb1";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power_red: led@22 {
			function = LED_FUNCTION_POWER;
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			panic-indicator;
		};

		led@23 {
			function = LED_FUNCTION_LAN;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power_green: led@24 {
			function = LED_FUNCTION_POWER;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&gpio 24 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led@26 {
			label = "green:wifi2g";
			gpios = <&gpio 26 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led@27 {
			label = "blue:wifi5g";
			gpios = <&gpio 27 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_cfe_6a0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&lsspi {
	status = "okay";

	switch@1 {
		compatible = "brcm,bcm53115";
		reg = <1>;
		spi-max-frequency = <781000>;
		dsa,member = <1 0>;

		ports {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			port@0 {
				reg = <0>;
				label = "wan";
			};

			port@1 {
				reg = <1>;
				label = "lan4";
			};

			port@2 {
				reg = <2>;
				label = "lan3";
			};

			port@3 {
				reg = <3>;
				label = "lan2";
			};

			port@4 {
				reg = <4>;
				label = "lan1";
			};

			port@8 {
				reg = <8>;

				phy-mode = "rgmii";
				ethernet = <&switch0port5>;

				fixed-link {
					speed = <1000>;
					full-duplex;
				};
			};
		};
	};
};

&nflash {
	status = "okay";

	nandcs@0 {
		compatible = "brcm,nandcs";
		reg = <0>;
		nand-ecc-step-size = <512>;
		nand-ecc-strength = <15>;
		nand-on-flash-bbt;
		brcm,nand-oob-sector-size = <64>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "storage";
				reg = <0 0>; /* autodetected size */
			};
		};
	};
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&pci {
	status = "okay";
};

&pflash {
	status = "okay";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "CFE";
			reg = <0x0000000 0x0020000>;
			read-only;

			nvmem-layout {
				compatible = "fixed-layout";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				macaddr_cfe_6a0: macaddr@6a0 {
					reg = <0x6a0 0x6>;
				};
			};
		};

		partition@20000 {
			compatible = "brcm,bcm963xx-imagetag";
			label = "firmware";
			reg = <0x0020000 0x1e20000>;
		};

		partition@1e40000 {
			label = "board_data";
			reg = <0x1e40000 0x1a0000>;
			read-only;
		};

		partition@1fe0000 {
			label = "nvram";
			reg = <0x1fe0000 0x020000>;
		};
	};
};

&switch0 {
	dsa,member = <0 0>;

	ports {
		switch0port5: port@5 {
			reg = <5>;
			label = "extsw";

			phy-mode = "rgmii";

			fixed-link {
				speed = <1000>;
				full-duplex;
			};
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "okay";
};

&usbh {
	status = "okay";
};
